Компания "**ФармСистем**" предлагает  устройство напольных покрытий для чистых помещений с антистатическими, токопроводными, антибактериальными свойствами.

**Напольное покрытие-антистатический плиточный ПВХ**

Как правило, компанией "**ФармСистем**" используется специальный плиточный ПВХ-линолеум. Данный тип покрытия обеспечивает исключительные эксплуатационные характеристики пола в чистых помещениях.  Производство плиточного покрытия осуществляется путем прессования под высоким давлением однородной массы ПВХ с графитовыми вкраплениями на ограниченной плоскости плитки 610х610 мм.

Это обеспечивает гомогенность линолеума на всю толщину, что исключает его быстрое истирание даже в условиях жесткой эксплуатации. Такое покрытие является токопроводящим.  В совокупности со специальным клеем и  проходящей под каждой плиткой  медной лентой,  оно обеспечивает отвод статического напряжения на контур заземления, который подсоединяется к шине заземления по зданию.

Благодаря плиточной структуре покрытие обладает отличной ремонтопригодностью в случае нарушения его целостности и внешнего вида (такелажные работы, пролив агрессивных сред).

Токопроводящие и антистататические покрытия Elektrostatik A, Dynamik A-образцы расцветки

   

   

   



|  |  |
| --- | --- |
|   |  |